WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 10.04.2008
Pressemeldung: Neuheit mit der Parallelwellen-Winkelgetriebe HDO von Bonfiglioli
Pressekonferenz Neuss, 10. April 2008 

Bonfiglioli auf der Hannover Messe 2008 in Halle 15 Stand H45

Neuheit mit der Parallelwellen-Winkelgetriebe HDO 
 
Motorschwinge von Bonfiglioli

Mit der erst vor kurzem auf den Markt gebrachten Parallelwellen-Winkelgetriebereihe HDO liefert Bonfiglioli nun auch eine als Motorschwinge bekannte Kombination. Die auf einem Stahlträger montierte Einheit aus Motor, Kupplung und Getriebe findet ihren Einsatz vor allem in großen Förderbandanlagen. Die Motorschwinge sorgt für einen sicheren Betrieb, sanften Anlauf, längere Serviceintervalle und eine vereinfachte Montage. 

Die als Aufsteckgetriebe ausgeführte Einheit „Motorschwinge“ kann mit einer im Getriebe integrierten Rücklaufsperre ausgerüstet werden. Die Flüssigkeitskupplung sorgt für sanften Anlauf und sichert so Förderanlage wie auch den Getriebemotor selbst vor zerstörerischen Momentspitzen. Somit sorgt sie für erhöhte Sicherheit des Antriebs und eine längere Lebensdauer. 

Als Getriebe findet die Serie HDO (Heavy Duty Orthogonal) Einsatz mit einem maximalen Drehmoment bis 74.000 Nm. Das kompakte Parallelwellengetriebe mit integrierter Kegelradvorstufe überzeugt mit seiner Leistungsdichte und Optionsvielfalt. Mit der Erfahrung des Getriebebaukastens im Rücken hat Bonfiglioli ein enges Raster an Untersetzungen realisiert. Mit geschliffenen Zahnrädern ist ein präziser und vor allem auch ruhiger Lauf gegeben. Die maschinenspezifische Anpassung aus einem Baukasten senkt die Lebensdauerkosten der Maschinen. Von verschiedenen Kühlungs- über Heizungs- bis Ein-/Abtriebsvarianten ist vieles gegeben, was früher noch als Sonderausführung galt.

www.bonfiglioli.de
Anzahl Zeichen Text: 1.539 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-Motorschwinge080410.doc

Foto: 
Bonfiglioli-Motorschwinge.jpg

Motorschwinge von Bonfiglioli mit Motor BN315MD, Kupplung KRG 21C und Getriebe HDO 140 2 mit maximal 74.000 Nm Drehmoment 

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel. 02131/2988-0
Fax 02131/2988-100
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de
PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de