Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII 7/a
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna (Italien)

Tel.: +39 051 647 3111
Fax: +39 051 647 3124
bonfiglioli@bonfiglioli.com
www.bonfiglioli.com

PRESSEMITTEILUNG

NEUE BMD PERMANENTMAGNET-WECHSELSTROM-SYNCHRONMOTOREN 

Bonfiglioli Group, seit 1956 weltweit führend bei industriellen Automatisierungslösungen, festigt seine Position im Bereich von Anwendungen, die herausragende Dynamik und höchste Effizienz erfordern.

Mit Einführung der neuen BMD-Reihe bürstenloser Permanentmagnetmotoren unterstreicht Bonfiglioli ein weiteres Mal seine Marktstellung und vervollständigt das bestehende Produktangebot in diesem Sektor.

Diese neue Reihe bürstenloser Motoren deckt den Drehmomentbereich von 1,7 Nm bis 34 Nm mit Versorgungsspannungen bis 400 V ab. Jede Größe ist mit verschiedenen Passungsgeometrien erhältlich, sieht ein Druckgussgehäuse mit Integralflansch - mechanische Struktur mit Schutzart IP65 (IP67 optional) - vor und bietet serienmäßig den integrierten thermischen Schutz PTC (KTY-Temperatursensor optional).

Die BMD-Motoren sind mit Bruchlochwicklung hergestellt und zeichnen sich durch geringe Abmessungen, hohe Drehmomentdichten und exzellente dynamische Leistungen aus.

Der Einsatz von aus seltenen Erden bestehenden Magneten gewährleistet maximale Leistungen und hohe Überlastfähigkeit, ohne dass ein Entmagnetisierungsrisiko besteht.

BMD-Servomotoren sind überall dort wirkungsvolle Lösungen, wo es auf hohe Dynamik, Effizienz und Kompaktheit ankommt – eine Kombination aus Anforderungen, die auf dem heutigen Wettbewerbsmarkt immer selbstverständlicher wird.

BMD-Servomotoren eignen sich insbesondere für Anwendungen in der Kunststoff- und Metallbearbeitungs-, Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränke-, Wicklungs- und Textilindustrie sowie für universelle Anwendungen, um nur einige zu nennen.

Produktvorteile:
•	Modernste Technologie
•	Geringes Trägheitsmoment
•	Maximale Dynamik
•	Hohe Drehmomentdichte
•	Hohe Effizienz 
•	Erhöhte Betriebspräzision je nach Anwendungsanforderung
•	Kompakte Bauweise
•	Perfekte Kompatibilität mit Bonfiglioli Frequenzumrichtern und Getrieben

Die BMD-Reihe ist optional mit einer internen zusätzlichen Schwungmasse erhältlich. 
Diese Option ermöglicht den BMD-Motoren die Kombination von hohen Drehmomenten und Präzision in einem kompakten System und bietet ausgezeichnete Regelungseigenschaften in Verbindung mit großen externen Massen. Das Ergebnis ist eine perfekte Abstimmung für diejenigen Maschinen, die einen höheren Lastabgleich erfordern.

Die BMD-Motoren verfügen über eine Reihe von Feedback-Optionen mit verschiedenen Genauigkeits- und Auflösungsniveaus, sodass sie individuell und perfekt an Anwendungen wie Resolver, EnDAT-Protokolle und Hiperface angepasst werden können.
Die BMD-Reihe ist als sensorlose Konfiguration erhältlich und damit ideal für Anwendungen geeignet, bei denen es auf Gesamtabmessung und Energieeinsparung ankommt. 

Für alle Modelle ist bei Bedarf eine optionale elektromechanische Haltebremse verfügbar. Der Bremsbetrieb wird vollständig vom Frequenzumrichter gesteuert.

Die Kombination aus BMD-Servomotoren mit Bonfiglioli Vectron ACTIVE CUBE Frequenzumrichtern und Bonfiglioli Planetengetrieben mit reduziertem Spiel sorgt für ein ausgezeichnetes Zusammenspiel, wobei die Gesamtlösung das mathematische Motormodell innerhalb des Antriebssystems mit Hilfe einer Selbstlernfunktion optimiert, die von der im Frequenzumrichter integrierten Konfigurationssoftware unterstützt wird.

Bilddatei: Bonfiglioli-ServomotorBMD.jpg

Für weitere Informationen:
Pierfrancesco Azzi, Marketing & Kommunikation
pierfrancesco.azzi@bonfiglioli.com

Kontakte in Deutschland:

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel. 02131/2988-0
Fax 02131/2988-100
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de