WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 06.10.2009
Pressemeldung: Neue Umrichter AgilE
Pressekonferenz Krefeld, 6. Oktober 2009 

Bonfiglioli auf der SPS/IPC/DRIVES 2009 Halle 4 Stand 4-346

Bonfiglioli präsentiert neuen Umrichter AgilE
 
Robust, dynamisch, potent – AgilE setzt Maßstäbe

Mit drei Baugrößen schickt Bonfigloli auf der Messe SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg sein neustes Produkt ins Rennen: Mit Leistungen von 0,18 bis 11 kW deckt der als AgilE bezeichnete Umrichter die Masse der Anwendungen ab. Besonders aber gefällt das durchdachte Konzept: Der große Funktionsumfang lässt kaum Wünsche offen – vom Start weg. Daneben wurde eine einfache Bedienung, höchste Energieeffizienz und ein Konzept zur Verlängerung der Lebensdauer realisiert.

Einsatz findet das jüngste Ergebnis des Bonfiglioli-Kompetenzzentrums für Antriebselektronik und Servotechnik, die Bonfiglioli Vectron GmbH in Krefeld in vielen Bereichen. Denn die Ausführung als geberloser Vektorumrichter für Asynchron- und permanenterregte Synchronmotoren öffnen ihm in Addition zur U/f-Kennlinie viele Einsatzfelder. Integrierte und optionale Kommunikationsschnittstellen ermöglichen die Einbindung des AgilE in größere Verbünde. Durch das Konfigurationsprogramm VPlus wird die Konfiguration und Inbetriebnahme ein Leichtes. Insgesamt wurde zudem auf Kompatibilität mit den Umrichtern der großen Active-Familie von Bonfiglioli geachtet.

Bei jedem Schritt seines Produktlebenszyklus‘ ist der AgilE einfach in der Bedienung. Ob die intuitive Menüstruktur, die Unterstützung der Klemmenbelegung durch exzellente Kennzeichnung, die einfache Programmierung der integrierten SPS-Funktion – jede Bedienergruppe wird sich mit dem AgilE schnell anfreunden. Auch der Kaufmann, denn die Betriebskosten sind im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten im betriebsbereiten und Standby-Zustand wesentlich geringer. Das intelligente Abschalten nicht benötigter Funktionen macht es möglich.

Serienmäßig mit dem Systembus auf CANopen-Basis und dem Modbus ausgestattet, bringt AgilE zudem neun Digital- und zwei Analogeingänge mit. Vier Digitalausgängen, davon einer über Relais, steht ein Analogausgang gegenüber. Eine 24V-Versorgung ist ebenso integriert wie EMV-Filter und auch die Sicherheitsfunktion „Save torque off“. Pfiffig sind die mechanischen Lösungen für die Montage im Schaltschrank, per Durchsteckvariante oder auf Hutschiene oder per Cold Plate auf jedwede Kühlfläche. 

Für besonders lange Lebensdauer hat sich Bonfiglioli etwas Besonderes einfallen lassen. Zum einen können Verschleißteile wie Lüfter oder Kondensatoren einfachst und schnell ausgetauscht werden. Zum anderen wird angeboten, statt Elektrolyt- Folienkondensatoren einzusetzen. Die Kühlungsvariante Cold Plate verzichtet zudem auf Kühlkörper- und Innenraumlüfter (in der Variante bei Folienkondensatoren). Ohne drehende Teile wird so ein wartungsfreier Betrieb über die gesamte Lebensdauer hinweg möglich.

www.bonfiglioli.de

Anzahl Zeichen Text: 2.389 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-AgilE-091006.doc

Bilddateien:

Bilder 1 und 2: Bonfiglioli-AgilE-BG1.jpg, Bonfiglioli-AgilE-BG1unten.jpg 
Baugröße 1 des neuen geberlosen Vektor-Umrichters AgilE von Bonfiglioli 

Bilder 3 und 4: Bonfiglioli-AgilE-BG2.jpg, Bonfiglioli-AgilE-BG2unten.jpg 
Baugröße 2 des neuen geberlosen Vektor-Umrichters AgilE von Bonfiglioli 

Bilder 5 und 6: Bonfiglioli-AgilE-BG3.jpg, Bonfiglioli-AgilE-BG3unten.jpg 
Baugröße 3 des neuen geberlosen Vektor-Umrichters AgilE von Bonfiglioli 

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel. 02131/2988-0
Fax 02131/2988-100
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de