WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 05.04.2011
Pressemeldung: Hocheffiziente Elektromotoren BE und ME von Bonfiglioli
Presselunch Hannover Messe, 5. April 2011 

Bonfiglioli auf der Hannover Messe 2011 Halle 27 Stand F 40

Hocheffiziente Elektromotoren BE und ME von Bonfiglioli
 
Elektromotorenserien der IE2 Effizienzklasse

Der italienische Antriebsspezialist Bonfiglioli präsentiert mit der Elektromotorenreihe BE standardmäßige Drehstrom-Asynchronmotoren der IE2 Effizienzklasse und mit der neuen Elektromotorenreihe ME integrierte Getriebemotoren gemäß dem IEC-Standard 60034-30. Damit wird die volle Kompatibilität mit den strengen europäischen Mindesteffizienzstandards erreicht. Energieeinsparung, schnellere Installation und mit der Serie ME bemerkenswert kompakte Getriebemotoren sind die direkten Vorteile. Die neuen Motoren bieten eine höhere Effizienz, da sie mit größeren, optimierten Statoren arbeiten, um den Kupferverlust zu verringern, ohne dass damit ein Leistungsverlust einhergeht. Ein höheres Losbrechmoment ist die Folge, eine optimierte Temperatursicherung sorgt für Schutz. Dabei ist grundsätzlich die volle Kompatibilität mit bisherigen Serien genauso gewährleistet wie die Kompatibilität mit der Richtlinie 640/2009/EG. 

Die hocheffizienten Elektromotoren der BE Serie und die Getriebemotoren mit Motoren der ME Serie richten sich speziell an Anwendungsgebiete, in denen Energieeffizienz ohne Leistungseinbußen gefordert wird. Dies sind insbesondere Anwendungen im Dauerbetrieb oder fast im Dauerbetrieb wie horizontale und vertikale Förderbänder, Mischer und durchlaufende Verarbeitungsmaschinen (Schneidelinien, Walzwerke, Extruder usw.). 

In Europa müssen jetzt in allen Branchen, in denen Motoren und Getriebemotoren mit oder ohne Wechselrichter verwendet werden, Motoren eingesetzt werden, die der IE2 Klasse entsprechen. Mit den neuen Elektromotorenserien BE und ME bietet Bonfiglioli seinen Kunden das passende Programm.

www.bonfiglioli.de

Anzahl Zeichen Text: 1.726 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-BE-ME20110405.doc

Bonfiglioli-BE.jpg 			Bonfiglioli-BE-GM.jpg 

Neuer Standarddrehstrom-Asynchronmotor BE der IE2 Effizienzklasse von Bonfiglioli, auch mit Flansch zur Getriebemontage

Bonfiglioli-ME-GM.jpg

Neuer kompakter Getriebemotor ME der IE2 Effizienzklasse von Bonfiglioli

Bonfiglioli-BE-ME-Appli.jpg

Die hocheffizienten Elektromotoren von Bonfiglioli in der Anwendung

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel. 02131/2988-0
Fax 02131/2988-100
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de