WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 05.04.2011
Pressemeldung: Modular Converter System MCS von Bonfiglioli
Presselunch Hannover Messe, 5. April 2011 

Bonfiglioli auf der Hannover Messe 2011 Halle 27 Stand F 40

Modular Converter System MCS von Bonfiglioli
 
Wechselrichtersystem für Windenergieanlagen 

Mit MCS (Modular Converter System) bezeichnet Bonfiglioli sein Konzept eines modularen Wechselrichtersystems für Windenergieanlagen. Auf der Basis von Einheiten mit 500 kW Leistung ist es möglich, ein optimales System für Windenergieanlagen bis 6 Megawatt Leistung auszubauen. Dabei ist in der Phase der Projektierung die Einstellung des Generatortyps genauso möglich wie der Spannungswert oder das Kühlsystem. Damit präsentiert Bonfiglioli eine technologische Plattform, die den Anforderungen hoher Flexibilität und Skalierbarkeit gerecht wird.

Wechselnde Windgeschwindigkeiten machen es erforderlich, dass die daurch schwankenden Frequenzen in eine stabile Netzfrequenz gewandelt werden. Mit Bonfigliolis Modular Converter System ist es unerheblich, ob dies durch einen Induktionsgenerator mit doppelter Versorgung oder durch einen Synchrongenerator erfolgt. Das MCS ist darauf einstellbar und funktioniert in beiden Fällen wie erwünscht. Das Spannungsniveau liegt serienmäßig bei 600 Volt, kann aber auf Anfrage auch auf 400 Volt gesenkt werden. Eine Zwangslüftung und eine Flüssigkeitskühlung stehen für das Temperaturmanagement zur Auswahl.

Bonfigliolis jahrzehntelange Erfahrung in der Branche der regenerativen Energien zahlt sich auch beim MCS aus. Die Konstruktion und das elektrische Design sind so ausgelegt, dass eine hohe Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer geboten wird. Außerdem werden die Netzanschlussbedingungen beachtet, die ein Wechselrichter aufgrund seiner Position als Schnittstelle zwischen der Windenergieanlage und dem elektrischen Stromnetz zu erfüllen hat. Die hohe Verfügbarkeit wird durch eine übersichtliche, kompakte Bauweise und durch standardisierte Schnittstellen für die Strom- und Steuerverbindungen gewährleistet. Die Schränke und die darin eingebauten Module können schnell und unkompliziert installiert und auch ausgetauscht werden. 

Dank einer klaren Trennung innerhalb der Modulschränke zwischen einem Elektronikraum (Bereich, in dem alle elektronischen Komponenten installiert sind) und einem Raum für die Kühlung (Bereich, in dem Ventilatoren und Kühlbleche installiert sind) sind die elektronischen Komponenten vor rauen Umgebungsbedingungen geschützt und das Modular Converter System arbeitet somit höchst zuverlässig.

www.bonfiglioli.de

Anzahl Zeichen Text: 2.372 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-MCS20110405.doc

Bonfiglioli-MCS.jpg 	Bonfiglioli-MCS-Front.jpg	Bonfiglioli-MCS-Ein.jpg 
						
Das Modular Converter System für Windenergieanlagen markiert den Einstieg Bonfigliolis in Wechselrichter für Windenergieanlagen

Bonfiglioli-MCS-Ein.jpg

Der Einblick in ein Modul des MCS von Bonfiglioli zeigt deutlich die Trennung von Elektronikraum und Kühlbereich

Bonfiglioli-MCS-Appli.jpg

Mit dem Modular Converter System bedient Bonfiglioli Windenergieanlagen von 500 Kilowatt bis sechs Megawatt Leistung 

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel. 02131/2988-0
Fax 02131/2988-100
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de