WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 04.09.2007
Pressemeldung: Neuheiten der Planetengetriebereihe 300 von Bonfiglioli
Pressekonferenz Stuttgart, 4. September 2007 

Bonfiglioli auf der SPS/IPC/DRIVES 2007 in Halle 4 Stand 346

Neuheiten der Planetengetriebereihe 300 von Bonfiglioli
 
Gut gekühlt

Die Industrie-Planetengetriebe der Reihe 300 von Bonfiglioli werden jetzt mit Lüfterkühlung angeboten. Dadurch erhöht sich deren thermische Nennleistung je nach Baugröße bis um das Doppelte. So steigt die Nennleistung bei der Getriebegröße 206L2 von rund 18 kW auf über 40, bei den wesentlich größeren 315L2 von 60 auf rund 95 kW. Ein Vorteil, der selbst bei einem vorgeschalteten Winkelgetriebe zwar abgeschwächte, aber deutlich spürbare Wirkung zeigt.

Zudem rundet Bonfiglioli seine 300er Reihe ab und schließt Lücken: Baugröße 304 ist beinahe identisch mit Baugröße 303. Allerdings arbeiten auf der Abtriebsseite vier anstatt drei Planetenräder. Durch diese Modifikation konnte das Abtriebsdrehmoment um rund 40% gesteigert werden. Im höheren Leistungsbereich führt Bonfiglioli die neue Baugröße 314 mit genau 75.000 Nm Nenndrehmoment ein. Mit ihr wurde auch eine optimierte Zahngeometrie eingeführt, die auch die Größen 315 und 316 betrifft.

www.bonfiglioli.de
Anzahl Zeichen Text: 1.011 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-Serie300-070904.doc

Fotos: 
Bonfiglioli-Reihe300-1-rgb.jpg  bzw.  Bonfiglioli-Reihe300-1-CMYK.jpg

Mit Lüftung mehr als doppelte thermische Leistung: Industrieplanetengetriebe der Reihe 300 von Bonfiglioli

Bonfiglioli-Reihe300-2-rgb.jpg  bzw.  Bonfiglioli-Reihe300-2-CMYK.jpg

Lüftung bringt erhöhte thermische Leistung – auch wenn es um die Ecke geht

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Hamburger Straße 18
41540 Dormagen
Tel. 02133/5026-0
Fax 02133/5026-10
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de