WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 10.04.2008
Pressemeldung: Neuheiten der Planetengetriebereihe 300 von Bonfiglioli
Pressekonferenz Neuss, 10. April 2008 

Bonfiglioli auf der Hannover Messe 2008 in Halle 15 Stand H45

Neuheiten der Planetengetriebereihe 300 von Bonfiglioli
 
Mehr Möglichkeiten

Konstrukteure bekommen für den Einsatz von Industrie-Planetengetrieben der Serie 300 von Bonfiglioli noch mehr Möglichkeiten: Zwei neue Baugrößen mit 3.600 und 75.000 Nm Drehmoment schließen Lücken in dem dann 18 Baugrößen umfassenden Programm. Mit optionaler Lüfterkühlung erhöht sich deren thermische Nennleistung je nach Baugröße bis um das Doppelte. Und im Rahmen des umfassenden Baukastensystems von Bonfiglioli sind noch mehr Kombinationen mit Kegelstirnradgetrieben als Vorschaltgetriebe möglich. 

Die neue Baugröße 304 ist maßlich identisch mit der Baugröße 303. Allerdings arbeiten auf der Abtriebsseite vier anstatt drei Planetenräder. Durch diese Modifikation konnte das Abtriebsdrehmoment um rund 40% gesteigert werden. Im höheren Leistungsbereich führt Bonfiglioli die neue Baugröße 314 mit genau 75.000 Nm Nenndrehmoment ein. Mit ihr wurde auch eine optimierte Zahngeometrie eingeführt, die auch die Größen 315 und 316 betrifft.

Durch die Zusatzlüfter auf der eintreibenden Welle steigt die Nennleistung der Planetengetriebe um bis 80 Prozent. Bei der Getriebegröße 206L2 von rund 18 kW auf über 40, bei den wesentlich größeren 315L2 von 60 auf rund 95 kW. Ein Vorteil, der selbst bei einem vorgeschalteten Winkelgetriebe zwar abgeschwächte, aber mit bis 30 Prozent eine auch hier deutlich spürbare Wirkung zeigt.

Konstruktionsanpassungen ermöglichen nun die Kombination auch der größeren Kegelstirnradgetriebe mit der Planetengetriebeserie 300 mit einem Abtriebsdrehmoment bis 100.000 Nm. Somit stellen beengte Platzverhältnisse auch bei leistungsstarken Winkelgetrieben mit Reversierbetrieb keine unlösbaren Probleme mehr dar. 

www.bonfiglioli.de
Anzahl Zeichen Text: 1.714 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-Serie300-080410.doc

Foto: 
Bonfiglioli-300-Mischer.jpg

Planetengetriebemotor Serei 300 von Bonfiglioli in Mischerausführung mit Hohlwellenkupplung für den Einsatz in Biogasanlagen

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel. 02131/2988-0
Fax 02131/2988-100
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de