WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 04.01.2007
Pressemeldung: Bremswiderstände mit 3D-pdf-Datenblättern 
Support für Bremswiderstände groß geschrieben

Support für individualisierte Widerstandslösungen

Datenblatt als 3D-pdf-Datei

Neue Funktionalität des Adobe Acrobat genutzt

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ein interaktives Bild mehr als ein Roman: So könnte man die Möglichkeiten zusammenfassen, die Adobes Acrobat 3D zur Verfügung stellt. Als Nutzer der ersten Stunde stellt die Michael Koch GmbH Kunden und Interessenten jetzt auch Datenblätter seiner Bremswiderstände als 3D-pdf-Dateien zur Verfügung. Mit Hilfe des in den Dokumenten möglichen interaktiven „Rundumblicks“ bekommt der Kunde schon vor dem physischen Produkt einen plastischen Eindruck, den er sich noch vor kurzem nur mit sehr teueren CAD-Programmen hätte verschaffen können. 

Bisher konnten 3D-Daten nur mit relativ teueren CAD-Systemen optimal eingesetzt werden. Kostengünstigere Anwendungsmöglichkeiten schöpften das Potential, das in 3D-Modellen steckt, nur ungenügend aus. In der Regel wird nämlich aus einem CAD-Modell lediglich ein fotorealistisches Bild oder eine isometrische Grafik erzeugt, die zur allseitigen Ansicht aufwändig animiert werden müssen. 

Doch Adobe – nahezu auf jedem Rechner vertreten durch den Acrobat Reader und das Flash-Plugin – hat die Möglichkeit geschaffen, 3D-Modelle in PDF-Dateien zu integrieren. Auf sehr einfache Weise wird das CAD-Modell mit dem Werkzeug Adobe Acrobat 3D eingelesen und dabei in das U3D-Format umgewandelt. Dadurch ist es möglich, 3D-Modelle in eine schon vorhandene PDF-Datei mit beliebigem Inhalt zu integrieren und dort zu positionieren. Wird dieses Dokument dann im PDF-Format gespeichert, kann die Datei mit dem Acrobat Reader, ab Version 7.0, mit voller 3D-Funktionalität dargestellt und in einer sehr guten Qualität gedruckt werden.

Die Datenblätter der Michael Koch GmbH machen auf einfache aber eindrückliche Weise deutlich, welche faszinierenden Möglichkeiten sich mit dieser neuen Technologie für die Technische Dokumentation eröffnen. Die einzige Voraussetzung ist der Einsatz des Acrobat Reader ab Version 7. Dann kann es mit der 3. Dimension losgehen: In einem mehrseitigen Datenblatt im pdf-Format mit einer Größe von weniger als 1 MB ist eine interaktive Darstellung des Widerstands enthalten, die man an die eigenen Präferenzen auch noch anpassen kann: Eine Zoomfunktion beweist, dass das Produkt auch bei einem hohen Faktor noch immer hoch aufgelöst dargestellt wird. Die Darstellungsform ist frei wählbar: Neben der gefüllten Kontur, die dem echten Produkt am nächsten kommt, werden noch 14 weitere Darstellungsarten wie Drahtmodell, gefülltes Drahtmodell oder Begrenzungsrahmen angeboten. Auch in Sachen Beleuchtung und Farben bleiben kaum Wünsche offen. Ein Dutzend Beleuchtungsarten sind wählbar, und für den Hintergrund stehen alle Farben der Computerwelt zur Verfügung. Es bleibt also dem Geschmack und den Anforderungen des Nutzers überlassen, welche Größe, Sichtwinkel, Darstellungsform und Farbe er auswählt.
 
www.bremswiderstand.de

Anzahl Zeichen: 2.933 mit Leerzeichen

Datei Text: Koch-3Dpdf070104.doc

Datei: Koch-BAF1.6farb96.jpg und Koch-BAF1.6farb300.jpg

Datenblatt der Bremswiderstandseinheit BAF1.6xxxD der Michael Koch GmbH mit vergrößerter Darstellung des Widerstands in 3D

Datei: Koch-BAF1.6farbextrem96.jpg und Koch-BAF1.6farbextrem300.jpg

Je nach Geschmack darf es auch bunt werden: Die 3D-Funktionalität des Acrobat Reader lässt viele Spielräume 

Produkte:				PR/Rückmeldungen:
Michael Koch GmbH			WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28			Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher		76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 20		Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 21		Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.bremswiderstand.de		www.werbekoch.de
mail@koch-mk.de			mail@werbekoch.de