WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 20.10.2006
Pressemitteilung: Sichere Widerstände auf Herbstmessen
electronica und SPS/IPC/DRIVES 2006

Individualisierte Widerstandslösungen

Sichere Widerstände für 1.000 Volt

Michael Koch GmbH auf Herbstmessen

Widerstände mit Nennleistungen ab 60 Watt bei drahtbasierten und 35 Watt bei PTC-Widerständen präsentiert Koch auf der electronica in München und der SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg. Allen gemein ist der sichere Betrieb bei Spannungen bis 1.000 V DC. Damit sind die Produkte prädestiniert für den Einsatz als Lade- oder Entlade-, Leistungs- oder Bremswiderstand. Mit Schutzarten von IP20 bis IP65 sind die Widerstände aufgrund eines durchdachten Baukastensystems auch für Impulsleistungen im dreistelligen Kilowattbereich geeignet. Mechanische Verbindungselemente, Montageteile und Umgehäuse gibt es als Serienteile. Diese kombiniert mit den Verschaltungsmöglichkeiten der einzelnen Widerstandsmodule ergeben über 60.000 verschieden einsatzfähige Widerstandseinheiten. 

Auf der Serviceseite überzeugt das Unternehmen mit hoher Reaktionsschnelligkeit, sehr kurzen Lieferzeiten und absoluter Liefertreue. So werden auch anlagen- oder maschinenspezifische Widerstandslösungen zusammen mit dem Kunden binnen Stunden realisiert. In enger Zusammenarbeit werden die elektrischen Vorgänge genauestens analysiert und die Notwendigkeiten wie auch die Möglichkeiten der mechanischen Verbauung untersucht. Am Ende steht für den Maschinenbauer die maschinenindividuelle, für den Elektrotechniker die applikationsspezifische Lösung. Diese in der Dokumentation möglichst frühzeitig auch als interaktive Anschauungsobjekte in drei Dimensionen sichtbar zu machen, ist über die Datenblätter in Form von 3D-pdf-Dateien gegeben.

Zu finden ist die Michael Koch GmbH auf der 
electronica 2006 in Halle A2 auf Stand A2.421
SPS/IPC/DRIVES in Halle 4, Stand 4-218

www.bremswiderstand.de

Anzahl Zeichen: 1.734 mit Leerzeichen

Datei Text: Koch-Messen061020.doc

Foto: Koch-Prod1.jpg

Eine Besonderheit im Bremswiderstandsmarkt: Bis 1.100 Volt spannungsfeste PTC-Widerstand im Vergleich mit dem kleinsten drahtbasierten Widerstand – beides Produkte der Michael Koch GmbH

Datei: Koch-BAF1.6farb96.jpg und Koch-BAF1.6farb300.jpg

Frontseite des 3D-pdf-Datenblatts der Bremswiderstandseinheit BAF1.6xxxD der Michael Koch GmbH mit vergrößerter Darstellung des Widerstands in 3D

Produkte:				PR/Rückmeldungen:
Michael Koch GmbH			WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28			Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher		76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 20		Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 21		Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.bremswiderstand.de		www.werbekoch.de
mail@koch-mk.de			mail@werbekoch.de