WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 21.02.2007
Pressemeldung: Hydraulischer Fahrantrieb 700C
Präsentation der neuen Produktgeneration auf der bauma 2007

Neue Fahrantriebsgeneration
 
Neuer Schub für Bagger

Die neue Generation der hydraulischen Fahrantriebe der Serie 700C von Bonfiglioli vereinigt die Zielsetzungen der Hersteller mittelgroßer Bagger: Höheres Drehmoment trotz geringerem Gewicht und kleineren Baumaßen sowie höhere Wirtschaftlichkeit. Mit einem tiefgreifenden Redesign der sehr erfolgreichen Vorgängergeneration erreichte die Entwicklungsmannschaft der Produktlinie Bonfiglioli Trasmital neue Dimensionen. Die Anzahl der Teile konnte durch ein neues Gehäusekonzept reduziert, die Montageprozesse wegen der Möglichkeit von Vormontagen wesentlich vereinfacht werden. 

Der Zuwachs an Drehmoment und die Verringerung von Maßen und Gewicht ist insbesondere der Veränderung der Zahnradgeometrie zuzuschreiben. Der Andruckwinkel der Verzahnung wurde von 20 auf 27 Grad geändert mit der Folge, dass die Zahnhöhe niedriger, dafür aber im Zahnfuß breiter und dadurch stärker ausgeführt sind. Höheres Drehmoment, geringere Kosten - die Marktchancen werden als sehr günstig beurteilt.

Zu sehen ist die neue Generation der Fahrantriebe der Serie 700C von Bonfiglioli auf der bauma 2007 in München vom 23. – 29. April 2007 in Halle A4 Stand 306.

Unternehmen:

Bonfiglioli Trasmital (mobile Antriebstechnik) ist eine von drei Produktlinien von Bonfiglioli Riduttori S.p.A., Bologna. Die beiden anderen sind Bonfiglioli Riduttori (elektrische Getriebemotoren) und Bonfiglioli Vectron (Antriebselektronik). Weltweit erwirtschaftete Bonfiglioli im Jahr 2006 einen Umsatz von über 500 Mio. Euro und beschäftigt gut 2.300 Mitarbeiter, beides mit weiterhin steigender Tendenz. Mit weit über 1,7 Mio. Industriegetrieben pro Jahr gehört das in Familienbesitz befindliche Unternehmen zu den drei größten seiner Branche in Europa. 
www.bonfiglioli.de

Anzahl Zeichen Text ohne Messehinweis und „Unternehmen“: 1.032 mit Leerzeichen
Anzahl Zeichen Zusatztext Unternehmen: 578 mit Leerzeichen

Datei Text: Bonfiglioli_Fahrtantrieb700C.doc

Direkter Internet-Link zum Produkt: http://www.bonfiglioli.de/700cpres_de.html

Abbildung: Bonfiglioli_Fahrantrieb700C.jpg

Stärker, kompakter, leichter: Neuer hydraulischer Fahrantrieb der Serie 700C

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Hamburger Straße 18
41540 Dormagen
Tel. 02133/5026-0
Fax 02133/5026-10
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de