WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 19.03.2008
Pressemeldung: Spielarmer Riemenantrieb Serie Micron SL von Bonfiglioli
Präsentation auf der Hannover Messe 2008, Halle 15 Stand H45

Riemenantrieb Serie Micron SL von Bonfiglioli

Hochkompakt und spielarm

Mit der Serie Micron SL stellt Bonfiglioli auf der diesjährigen Hannover Messe spielarme Planetengetriebe vor, die speziell für den Einsatz als Riemenantriebe ausgelegt sind. Mit besonders robusten Kugellagern ausgestattet, ist die Montage von Riemenscheiben für Flach- oder Zahnriemen direkt auf dem Getriebegehäuse möglich. In der Ausführung P wird der Antrieb mit werksseitig montierter Riemenscheibe für Zahnriemen geliefert. 

Die Serie Micron SL der spielarmen Riemenantriebe deckt mit drei Baugrößen den Nenn-Momentenbereich von 25 bis 110 Nm ab. Die kleinste Baugröße SL 70 erreicht ein Komplettgewicht mit Riemenscheibe von 2,1 kg, die größte von 9,9 kg bei kompakten Maßen von Durchmesser x Länge von minimal 71 x 103 mm bei der kleinsten bzw. 131 x 158 mm bei der größten Baugröße SL 120. Die in einstufiger Ausführung angebotenen Antriebe sind mit Untersetzungen von i = 3, 4, 5, 7 und 10 und einer Vielzahl von Motoradaptern erhältlich. Die Antriebsserie ist mit Dauerschmierung versehen und in jeder Lage montierbar. Sie wird mit einem Standardspiel von 12 Winkelminuten oder auf Wunsch mit auf 6 Winkelminuten reduziertem Spiel angeboten.

Vorgestellt wird die neue Reihe SL der kompakten Riemenantriebe von Bonfiglioli auf der Hannover Messe 2008 vom 21. – 25. April 2008 in Halle 15 Stand H45.

Anzahl Zeichen Text ohne Messehinweis und „Unternehmen“: 1.220 mit Leerzeichen

Datei Text: Bonfiglioli_MicronSL.doc

Foto: Bonfiglioli-MicronSL120.jpg

Kompakter und steifer Riemenantrieb: Bonfiglioli µcron SL

Foto: Bonfiglioli-MicronSL120P.jpg

Kompakter und steifer Riemenantrieb: Bonfiglioli µcron SL mit Riemenscheibe

Bonfiglioli – ein Kurzprofil

Bonfiglioli Deutschland GmbH ist die deutsche Niederlassung der Bonfiglioli Riduttori S.p.A., Bologna, Italien. Weltweit erwirtschaftete Bonfiglioli im Jahr 2007 einen Umsatz von gut 600 Mio. Euro und beschäftigt heute über 2.500 Mitarbeiter – beides mit weiterhin stark steigender Tendenz. Das Unternehmen gliedert sein Produktangebot in die Linien Bonfiglioli Riduttori (Getriebemotoren), Bonfiglioli Trasmital (mobile Antriebstechnik) und Bonfiglioli Vectron (Antriebselektronik). Mit knapp zwei Mio. Industriegetrieben pro Jahr gehört das in Familienbesitz befindliche Unternehmen zu den drei größten seiner Branche in Europa. 

www.bonfiglioli.de

Anzahl Zeichen Text Unternehmen: 677 mit Leerzeichen

Kontaktdaten:

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel. 02131/2988-0
Fax 02131/2988-100
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de