WERBEKOCH GmbH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 17.05.2016
Pressemitteilung: Michael Koch GmbH mit neuem Widerstand BWx225xxx

BWx225xxx: Neuer Bremswiderstand der Michael Koch GmbH

Leistungsstarker Bremswiderstand auf kompakten Bauraum

Bis zu 90 Watt Dauerleistung bei hoher Impulsbelastbarkeit verspricht die neue Bremswiderstandsreihe BWx225xxx der Michael Koch GmbH. Mit diskreten Widerstandswerten von 10 bis 300 Ohm deckt sie den gängigen Bereich voll ab. Als Quader in der Größe 198 x 28 x 21 Millimetern und einem Gewicht von gerade einmal 235 Gramm, eignet sich das sehr kompakte Produkt mit geprüfter Schutzart IP65 besonders zur sicheren Integration in Frequenzumrichter bzw. Servo-Regler. Die Gehäusestruktur in länglich quadratischer Form ist gerade für einen engen Bauraum ausgelegt. 

Wie die leistungsstärkeren Serien des gleichen Herstellers ist auch der BWx225xxx ein sicherer Widerstand für Spannungen bis 1.000 Volt. Selbst bei andauernder Überlast sind unter Beachtung der maximalen Oberflächentemperaturen keine Folgeschäden zu erwarten. Weder Kurzschluss noch Körperschluss sind zu befürchten, das Aluminiumgehäuse bleibt stabil und eine Feuergefahr aus dem Widerstand heraus ist ausgeschlossen. Von Grund auf für den Einsatz als Brems- oder Ballastwiderstand ausgelegt, sind auch die Details von ausschlaggebender Bedeutung. Etwa die Absicherung der Drahtwickel gegen mechanische Überlastung genauso wie hochwertige Litzen mit Teflon- und damit temperaturbelastbarer Isolation. Der neue Widerstand kann auch alternativ mit Steckern konfektioniert werden, für die direkte Verbindung mit dem Umrichter.

Der mit dem Produkt zusammenhängende Service geht aber über die Produkteigenschaften weit hinaus. Die reaktionsschnelle Unterstützung durch kompetentes Applikationsengineering ist wie kurze Lieferzeiten bei hoher Liefertreue auch bei dieser neuen Serie eine Selbstverständlichkeit. Applikationsspezifische Anpassungen werden angeboten.

Die Nachfrage nach impulsfesten Widerständen in besonders kompakter Bauform wächst. Die Michael Koch GmbH wird dem gerecht: Mit der Entwicklung und Markteinführung besonders sicherer Widerstände mit Schutzart IP65 und hoher Impulsleistung für den Markt der elektrischen Antriebstechnik. In gewohnt robuster Technik bietet das Unternehmen neben den erfolgreichen Serien BWx250 (100 Watt Dauerleistung), BWx500 (200 Watt Dauerleistung) und BWx600/1000 (240/400 Watt Dauerleistung) als Spezialität auch spannungsfeste Widerstände auf PTC-Basis an.

www.bremsenergie.de

Anzahl Zeichen: 2.318 mit Leerzeichen
Datei Text: Koch-BWx225_20160517.doc

Produkte:
Michael Koch GmbH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 20
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.bremsenergie.de
mail@bremsenergie.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH GmbH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de