WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 20.04.2018
Pressemeldung: DDM 4.0: Dynamischer Entlade-Manager für große Kapazitäten - Michael Koch GmbH

Michael Koch GmbH auf der Hannover Messe 2018, Halle 14 Stand J19 

Michael Koch GmbH präsentiert Dynamischen Entlade-Manager DDM 4.0 für große Kapazitäten

Entlade-Manager bringt erhöhte Sicherheit

Die Sicherheit von elektrischen Energiespeichersystemen weiter zu erhöhen, ist das Ziel der Neuvorstellung von Koch: Der Dynamische Entlade-Manager DDM 4.0 sorgt in Verbindung mit einem passenden Bremswiderstand aus eigenem Haus dafür, dass große Elko- oder Superkondensator-Kapazitäten sehr zügig und vor allem sicher auf ein Spannungsniveau von nur noch zehn Volt entladen werden können. Das sechs Kilogramm schwere Gerät mit Maßen von 340 x 102 x 187 Millimeter entnimmt bei Bedarf in Verbindung mit den verbauten Dynamischen Speicher-Managern DSM 4.0 einem Energiemanagementsystem von Koch in serienmäßiger Einstellung 3,5 Kilowatt Leistung und führt diese in den passenden ohmschen Widerstand vom Typ B3H3.6100-1000IP65 ab. Der 13 Kilogramm schwere sichere Bremswiderstand wird aufgrund seiner hohen Schutzart außerhalb des Schaltschranks platziert und kann so die entstehende Wärme gut abführen.

Über den digitalen Eingang, per Schalter oder von einer übergeordneten Steuerung aktivierbar, ist der DDM 4.0 mit Eigenschaften ausgestattet, die jederzeit die Sicherheit des Systems und damit des Personals die notwendige Priorität geben. Wartungs- oder Umbauarbeiten bei großen Energiemanagementsystemen sind dadurch nicht nur sicherer, sondern auch nach bislang ungekannt kurzer Wartezeit durchführbar. Dies bedeutet zum Beispiel, dass Kapazitäten mit einer Energiemenge von einem Megajoule, was dem eines mittelgroßen aktiven Energiemanagementsystems KTS von Koch entspricht, in maximal 310 Sekunden auf das ungefährliche Spannungsniveau von zehn Volt gebracht werden. Applikationsspezifisch kann die Entladeleistung und damit auch der sichere Bremswiderstand auf besondere Anforderungen angepasst werden.

www.bremsenergie.de

Anzahl Zeichen: 1.837 Zeichen mit Leerzeichen 
Datei Text: Koch-DDM40-Entlade-Manager20180420.doc

https://www.bremsenergie.de/de/produkte/zubehoer-fuer-elektronik/ddm-4-0

Produkte:				PR/Rückmeldungen:
Michael Koch GmbH			WERBEKOCH GmbH
Zum Grenzgraben 28			Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher		76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 20		Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 21		Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.bremsenergie.de		www.werbekoch.de
mail@bremsenergie.de		mail@werbekoch.de