WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 19.04.2010
Pressemeldung:  Frequenzumrichter AgilE von Bonfiglioli
Präsentation auf der Hannover Messe 2010

Bonfiglioli auf den Frühjahrsmessen:
Hannover Messe, 19.-23. April 2010, Halle 14 Stand H30 (Hauptstand) und Halle 27 Stand G21
bauma, München, 19.-25. April 2010, Halle A4 Stand 117/210

Alles. Easy - Umrichter AgilE
 
Robust, dynamisch, potent – AgilE setzt Maßstäbe

Mit drei Baugrößen schickt Bonfigloli sein neustes Produkt ins Rennen: Mit Leistungen von 0,18 bis 11 kW deckt der als AgilE bezeichnete Umrichter die Masse der Anwendungen ab. Besonders aber gefällt das durchdachte Konzept: Der große Funktionsumfang lässt kaum Wünsche offen – vom Start weg. Daneben wurde eine einfache Bedienung, höchste Energieeffizienz und ein Konzept zur Verlängerung der Lebensdauer realisiert. Ein kompletter Antriebsumrichter, sehr einfach in Betrieb zu nehmen und zu bedienen, kurz: Alles easy.

Bei jedem Schritt seines Produktlebenszyklus‘ ist der AgilE einfach in der Bedienung. Ob die intuitive Menüstruktur, die Unterstützung der Klemmenbelegung durch exzellente Kennzeichnung, die einfache Programmierung der integrierten SPS-Funktion – jede Bedienergruppe wird sich mit dem AgilE schnell anfreunden. Auch der Kaufmann, denn die Betriebskosten sind im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten im betriebsbereiten und Standby-Zustand wesentlich geringer. Das intelligente Abschalten nicht benötigter Funktionen macht es möglich.

Serienmäßig mit dem Systembus auf CANopen-Basis und dem Modbus ausgestattet, bringt AgilE zudem neun Digital- und zwei Analogeingänge mit. Vier Digitalausgängen, davon einer über Relais, steht ein Analogausgang gegenüber. Eine 24V-Versorgung ist ebenso integriert wie EMV-Filter und auch die Sicherheitsfunktion „Save torque off“. Pfiffig sind die mechanischen Lösungen für die Montage im Schaltschrank, per Durchsteckvariante oder auf Hutschiene oder per Cold Plate auf jedwede Kühlfläche. 

Für besonders lange Lebensdauer hat sich Bonfiglioli etwas Besonderes einfallen lassen. Zum einen können Verschleißteile wie Lüfter oder Kondensatoren einfachst und schnell ausgetauscht werden. Zum anderen wird angeboten, statt Elektrolyt- Folienkondensatoren einzusetzen. Die Kühlungsvariante Cold Plate verzichtet zudem auf Kühlkörper- und Innenraumlüfter (in der Variante bei Folienkondensatoren). Ohne drehende Teile wird so ein wartungsfreier Betrieb über die gesamte Lebensdauer hinweg möglich.

Einsatz findet das jüngste Ergebnis des Bonfiglioli-Kompetenzzentrums für Antriebselektronik und Servotechnik, die Bonfiglioli Vectron GmbH in Krefeld in vielen Bereichen. Denn die Ausführung als geberloser Vektorumrichter für Asynchron- und permanenterregte Synchronmotoren öffnen ihm in Addition zur U/f-Kennlinie viele Einsatzfelder. Integrierte und optionale Kommunikationsschnittstellen ermöglichen die Einbindung des AgilE in größere Verbünde. Durch das Konfigurationsprogramm VPlus wird die Konfiguration und Inbetriebnahme ein Leichtes. Insgesamt wurde zudem auf Kompatibilität mit den Umrichtern der großen Active-Familie von Bonfiglioli geachtet.
Anzahl Zeichen Text: 2.775 mit Leerzeichen
Datei: Bonfiglioli-AgilE-20100419

Fotos: 

Bonfiglioli-Agilegruppe.jpg

Umrichterfamilie AgilE mit drei Baugrößen bis 11 kW empfohlener Motorleistung

Dazu noch Fotos der Einzelgeräte:

Bonfiglioli-AgilE-BG1.jpg

Die kleinste Baugröße des Umrichters AgilE von Bonfiglioli mit 0,25 bis 2,2 kW empfohlener Motorleistung

Bonfiglioli-AgilE-BG2.jpg

Die mittlere Baugröße des Umrichters AgilE von Bonfiglioli mit 3 oder 4 kW empfohlener Motorleistung

Bonfiglioli-AgilE-BG3.jpg

Die aktuell größte Baugröße des Umrichters AgilE von Bonfiglioli mit 5,5, 7,5, 9,2 oder 11 kW empfohlener Motorleistung

Informationen zum Unternehmen

Bonfiglioli – ein Kurzprofil

Bonfiglioli Deutschland GmbH ist die deutsche Niederlassung der Bonfiglioli Riduttori S.p.A., Bologna, Italien. Weltweit erwirtschaftete Bonfiglioli im Jahr 2009 einen Umsatz von gut 400 Mio. Euro und beschäftigt heute über 2.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen gliedert sein Produktangebot in die Sparten Industry & Automation Solutions mit Photovoltaik sowie Mobile Solutions mit Windenergie. Mit knapp zwei Mio. Industriegetrieben pro Jahr gehört das in Familienbesitz befindliche Unternehmen zu den drei größten seiner Branche in Europa. 

In Deutschland erzielte Bonfiglioli in 2009 mit ca. 130 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von unkonsolidiert rund 100 Mio. Euro, jeweils zu etwa einem Viertel Antriebselektronik, Antriebstechnik für die Industrie, mobile Antriebstechnik und Antriebe für Windenergieanlagen. Damit zählt Bonfiglioli auch in Deutschland zu den größten ausländischen Anbietern von elektrischer und hydraulischer Antriebstechnik. 

www.bonfiglioli.de

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel. 02131/2988-0
Fax 02131/2988-100
www.bonfiglioli.de 
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de