WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 19.04.2010
Pressemeldung:  Hydraulischer Fahrantrieb 722 C3 von Bonfiglioli
Präsentation auf der bauma 2010

Bonfiglioli auf den Frühjahrsmessen:
Hannover Messe, 19.-23. April 2010, Halle 14 Stand H30 (Hauptstand) und Halle 27 Stand G21
bauma, München, 19.-25. April 2010, Halle A4 Stand 117/210

Fahrantrieb für Bagger der 120 t-Klasse

Der italienische Antriebsspezialist Bonfiglioli präsentiert auf der diesjährigen Messe bauma die stärkste Baugröße seiner Fahrantriebsreihe 700 C. Der Antrieb mit der Bezeichnung 722 C3 liefert 330.000 Nm Abtriebsdrehmoment und ist damit für Bagger der 120 t- bzw. selbstfahrende Erdbohrmaschinen der 200 t-Klasse konzipiert. Mit einem Untersetzungsbereich von i = 1:150 bis 300 deckt der Antrieb die Geschwindigkeitsanforderungen dieser Tiefbaumaschinen ab. Der Antrieb ist mit einem Adapter für Hydraulikmotoren der Größe 200/355 cm³/Umdrehung versehen.

Mit dieser bislang größten Baugröße rundet Bonfiglioli sein bewährtes Antriebsprogramm der Serie 700 C für Kettenfahrzeuge mit einer neuen Leistungsdimension nach oben ab. Hohes Drehmoment in Verbindung mit geringerem Gewicht, kleinen Baumaßen sowie einer hohen Wirtschaftlichkeit verspricht die Erfüllung der Zielsetzungen von den Herstellern großer kettengetriebener Tiefbaumaschinen. Das robuste Zahnprofil und mehr Zähne für ein weiteres Spektrum möglicher Untersetzungen ergänzen die positiven Argumente. Mit dem Fahrantrieb 722 C3 erweitert Bonfiglioli die erfolgreiche Modellreihe für eine ganz bestimmte Zielgruppe - die Marktchancen werden als günstig beurteilt.

Anzahl Zeichen: 1.265 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-Fahrantrieb722C-20100419.doc

Informationen zum Unternehmen

Bonfiglioli – ein Kurzprofil

Bonfiglioli Deutschland GmbH ist die deutsche Niederlassung der Bonfiglioli Riduttori S.p.A., Bologna, Italien. Weltweit erwirtschaftete Bonfiglioli im Jahr 2009 einen Umsatz von gut 400 Mio. Euro und beschäftigt heute über 2.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen gliedert sein Produktangebot in die Sparten Industry & Automation Solutions mit Photovoltaik sowie Mobile Solutions mit Windenergie. Mit knapp zwei Mio. Industriegetrieben pro Jahr gehört das in Familienbesitz befindliche Unternehmen zu den drei größten seiner Branche in Europa. 

In Deutschland erzielte Bonfiglioli in 2009 mit ca. 130 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von unkonsolidiert rund 100 Mio. Euro, jeweils zu etwa einem Viertel Antriebselektronik, Antriebstechnik für die Industrie, mobile Antriebstechnik und Antriebe für Windenergieanlagen. Damit zählt Bonfiglioli auch in Deutschland zu den größten ausländischen Anbietern von elektrischer und hydraulischer Antriebstechnik. 

www.bonfiglioli.de

Foto:

Bonfiglioli-Fahrantrieb722C3.jpg

Fahrantrieb 722 C3 von Bonfiglioli mit 330.000 Nm Abtriebsdrehmoment für Bagger der 120 t-Klasse

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel. 02131/2988-0
Fax 02131/2988-100
www.bonfiglioli.de 
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de