WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 26.05.2009
Pressemeldung: RPS 450 TL erstmals auf der Intersolar 2009

Neue trafolose Einspeiseeinheit von Bonfiglioli

Mit den Geräten mit der Typenbezeichnung RPS 450 TL präsentierte Bonfigliolis Produktsparte Vectron auf der InterSolar 2009 erstmals seine neuen trafolosen Einspeiseeinheiten, die in Anreihtechnik Leistungen bis 1 MWp einspeisen können. In
sieben Ausbaustufen mit Nennleistungen von 250 kWp bis 1 MWp,hoher Effizienz und gerätebezogener Wirtschaftlichkeit erfüllt das System die Anforderungen von Errichtern und Betreibern moderner Photovoltaikanlagen. 

Das modulare System ist die Weiterentwicklung der Kompaktgeräte RPS 450, die den Bereich von 30 bis 170 kWp abdecken. Auf DC-Seite stehen zwei Einzelmodule mit 140 kWp (bzw. 125 kW A C) und 170 kWp (bzw. 150 kW A C) zur Verfügung, die mit den AC-Modulen sehr einfach zu kombinieren sind. Je nach Einbausituation kann die Verkabelung unter den Geräten oder über Dach erfolgen. Der MPP-Trackingbereich spannt sich über 425 bis 875 V DC (maximal 900 V DC). 

Aufgrund des Einsatzes multipler MPP-Tracker entstehen weniger Verluste und somit höchste Effizienz. Mit einstellbarem Netz-Monitoring für Spannung und Frequenz sowie Datenspeicherungs- und Kommunikationsoptionen sind die Geräte für Dauereinsatz und Fernwartung gerüstet. Die Wechselrichter sind gegen Überspannung geschützt. Eingebaute Filter sorgen für die Einhaltung der europäischen EMV-Richtlinien. Mit Maßen von 600 mm Breite, 2100 mm Höhe und 800 mm Tiefe bauen die gleichstromseitigen Einzelmodule recht kompakt. Dies gilt auch für die wechselstromseitigen Einspeisemodule, die bis 500 kW oder 1100 A Netzstrom 600 mm breit bauen und darüber hinaus mit 800 mm nur 200 mm breiter sind. Eine Anlage mit 1 MWp ist so auf rund fünf Metern Länge realisierbar.

1.715 Zeichen mit Leerzeichen 

Bild: RPS450TL.jpg
Datei Text: Bonfiglioli-Wechselrichter090525.doc

www.bonfiglioli.de

Kontakt Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH 
Sperberweg 12 
41468 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 29 88 – 0
Fax: 0 21 31 / 29 88 – 100
info@bonfiglioli.de 
www.bonfiglioli.de
Kontakt PR und Rückmeldungen:
WERBEKOCH 
Zum Grenzgraben 28 
76698 Ubstadt-Weiher 
Tel.: 0 72 51 / 96 26 - 10 
Fax   0 72 51 / 96 26 - 11
mail@werbekoch.de 
www.werbekoch.de