WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 31.03.2006
Pressemeldung: Getriebemotoren der EP-Serie

Auf der anuga foodtec in Köln, Halle 10.1 Stand C 071

Schneckengetriebemotoren für die Lebensmittelindustrie
 
Man nehme die Ausführung EP

Die Schneckengetriebe und -getriebemotoren von Bonfiglioli sind speziell für aggressive Umgebungsbedingungen auch in verbesserter Schutzausführung “EP” erhältlich. Sie garantiert die Lebensmitteleignung und einen besonderen Korrosionsschutz, der die Reinigung und Desinfektion nach dem Betrieb unter schärfsten Bedingungen ermöglicht. Nicht zuletzt deshalb bietet sich der Einsatz der EP-Ausführung neben der Lebensmittelindustrie auch für die chemische und pharmazeutische Industrie sowie selbst für die Bord- und Kaiinstallationen in der Schifffahrt an.

Hochkorrosive Umgebungsbedingungen können den Schneckengetrieben und –getriebemotoren von Bonfiglioli in der EP-Ausführung nichts anhaben. Umgekehrt sind die Antriebe damit für hohe Hygieneanforderungen bestens geeignet. Die Möglichkeit der Hochdruckreinigung mit aggressiven Laugen und Säuren, die zum Alltag in der Lebensmittelindustrie gehören, waren Grundlage der Spezifikation. Als Fuß-, Flansch- oder Aufsteckgetriebe/-getriebemotor lieferbar, glänzt das Proddukt mit aus Edelstahl gefertigten Hohlwellen, Montageteilen, Typenschildern und Ölabstreifringen sowie einer speziellen Abdichtung des Getriebegehäuses. All das garantiert einen problemlosen Betrieb in den genannten Umgebungen. Als Option können zudem ein FDA-zugelassener Epoxy-Primer- und Expoxy-Top-Überzug, eine abwaschbare Ölabdichtung und lebensmittelgeeignetes Schmiermittel der Klasse H1 geordert werden. Somit steht ein Schneckengetriebe/-motor mit einem Drehmoment bis 440 Newtonmetern zur Verfügung, das auch in seiner Wettbewerbsfähigkeit überzeugt. 

Unternehmen:

Bonfiglioli Riduttori (Getriebemotoren) ist eine von drei Produktlinien von Bonfiglioli Riduttori S.p.A., Bologna. Die beiden anderen sind Bonfiglioli Vectron (Antriebselektronik) und Bonfiglioli Trasmital (mobile Antriebstechnik). Weltweit erwirtschaftete Bonfiglioli im Jahr 2005 einen Umsatz von 388 Mio. Euro und beschäftigt gut 1.900 Mitarbeiter, beides mit steigender Tendenz. Mit weit über 1,4 Mio. Industriegetrieben pro Jahr gehört das in Familienbesitz befindliche Unternehmen zu den drei größten seiner Branche in Europa. www.bonfiglioli.de

Anzahl Zeichen Text ohne „Unternehmen“: 1.644 mit Leerzeichen
Anzahl Zeichen Zusatztext Unternehmen: 563 mit Leerzeichen

Datei Text: Bonfiglioli_EP060331.doc

Foto 1: Bonfiglioli_EP-Serie.jpg

Für aggressive Umgebungsbedingungen gemacht: Schneckengetriebemotor der EP-Ausführung von Bonfiglioli 

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Hamburger Straße 18
41540 Dormagen
Tel. 02133/5026-0
Fax 02133/5026-10
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de